**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

Інформація про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

# ДК 021:2015 45000000-7 – Будівельні роботи та поточний ремонт

# Предмет закупівлі: Поточний ремонт санвузлів Червонокам’янського ліцеї Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області за адресою: вул. Гаценка, 2, с. Червона Кам’янка, Олександрійського району Кіровоградської області.

1. **Загальний опис робіт**

Технічним завданням передбачені загально будівельні роботи з поточного ремонту Об’єкту згідно дефектного акту.

Розрахунок вартості з поточного ремонту Об’єкта – тверда договірна ціна.

1. **Вимоги до якості поточного ремонту**

2.1. При виконанні робіт з поточного ремонту матеріали, які будуть використовуватися, повинні:

- відповідати протипожежним вимогам «Правил пожежної безпеки України»; ДБН В1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва»; НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки України»;

- відповідати вимогам, які забезпечують радіаційну безпеку у закладі;

- відповідати вимогам Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти від 25.09.2020р. №2205; ДБН В.2.5-28-2018 «Природне та штучне освітлення»;

- мати дозвіл Міністерства охорони здоров’я України на можливість застосування запропонованих матеріалів у закладах освіти відповідно до ДБН В2.2.-3:2018 «Заклади освіти»;

 - мати сертифікати відповідності, видані органом сертифікації, акредитованим національним органом акредитації України (НААУ).

2.2. Матеріали, які будуть використовуватися для виконання робіт/надання послуг повинні мати наступні параметри:

- не токсичні, не відноситися до горючих матеріалів;

- мати високі зносостійкі властивості;

- відповідати вимогам безпеки.

2.3. Матеріали і комплектуючі, які використовуватимуться при виконанні робіт/наданні послуг, повинні бути новими, не перебувати під забороною відчуження, арештом, не бути предметом застави, а також не бути предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством, щодо походження товарів з країн стосовно яких діє Закон України «Про санкції» від 14.08.2014 № 1644-УІІ та тимчасово окупованих територій.

2.4. Надійність та якість виконаних робіт/надання послуги і змонтованих матеріальних ресурсів, досягнення показників щодо можливості їх експлуатації протягом гарантійного строку повинні відповідати усім технологіям монтажу та умовам, передбаченим виробниками, вимогам нормативних актів чинного законодавства України, що ставляться до робіт такого характеру, а також вимогам Замовника.

 **3. Умови виконання робіт:**

3.1. Строк виконання/надання послуг – до 01 серпня 2024 року.

3.2. Учасник відповідає за одержання усіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання робіт з надання послуги, та самостійно несе усі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

3.3. Учасник повинен мати дозвіл або декларацію на виконання робіт/надання послуг підвищеної небезпеки у відповідності до переліку робіт/послуг підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 03.02.2021р. №77.

3.4. Учасники процедури закупівлі готує інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником; а саме:

- кошторисну документацію, що повинна бути розроблена за допомогою програмного комплексу АВК-5.3.8.3, у форматі PDF, завірену учасником, яка має складатися з:

- пояснювальної записки;

- договірної ціни;

- локального кошторису;

- підсумкова відомість ресурсів до договірної ціни;

- загальновиробничих витрат;

- кошторисну документацію в електронному вигляді (формат imd. тощо).

3.5. Учасник визначає ціни, з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати.

3.6. Переможець зобов’язується залучити для проведення робіт робітників та працівників достатньої кількості та відповідної кваліфікації.

3.7. Учасник повинен відвідати та оглянути об'єкт, де передбачаються виконання робіт/надання послуг, а також отримати інформацію, яка може бути йому необхідна для підготовки пропозиції та укладання договору.

 *З метою уникнення хибних обсягів робіт, огляд об’єкту Учасником перед подачею пропозиції є обов’язковий. На підтвердження чого, у складі тендерної пропозиції, Учасник надає Акт обстеження з підписом відповідальної особи Учасника та Замовника, та відбитками їх печаток (за наявності).* Направити спеціаліста для ознайомлення з об’єктом, визначення детального обсягу виконання робіт/надання послуг, необхідно у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 16.00. За результатами огляду в присутності представників Замовника, обов’язково складається акт про огляд з підписами і печатками. Пропозиції учасників, які не були присутні на об’єкті не беруться до уваги та не розглядаються.

# ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**поточний ремонт санвузлів Червонокам’янського ліцеї Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області за адресою: вул. Гаценка, 2, с. Червона Кам’янка, Олександрійського району Кіровоградської області**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Демонтажні роботи |   |   |   |
| 1 | Знімання дверних полотен |  м2 | 8,8 |   |
| 2 | Знімання наличників |  м | 38 |   |
| 3 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 5 |   |
| 4 | Знімання засклених віконних рам |  м2 | 2,36 |   |
| 5 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 3 |   |
| 6 | Розбирання цегляних перегородок |  м3 | 0,792 |   |
| 7 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів |  м3 | 2,688 |   |
| 8 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 17,1 |   |
| 9 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 17,1 |   |
| 10 | Демонтаж опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм | м2 | 17,1 |   |
| 11 | Демонтаж опорядження стін пластиковими панелямишириною до 400 мм | м2 | 73,62 |   |
| 12 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | м2 | 50,326 |   |
| 13 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 44,57 |   |
| 14 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 8 |   |
| 15 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 8 |   |
| 16 | Демонтаж відкритої електропроводки | м | 28 |   |
| 17 | Демонтаж коробів пластикових | м | 20 |   |
| 18 | Демонтаж повітророзподільників (анемостатів) | шт | 6 |   |
| 19 | (Демонтаж) Прокладання сталевого трубопроводуканалізіції діаметром 100 мм | м | 10 |   |
| 20 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації зполіетиленових труб діаметром 100 мм | м | 6 |   |
| 21 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації зполіетиленових труб діаметром 50 мм | м | 3 |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 10 |   |
| 23 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | 6 |   |
| 24 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 3 |   |
| 25 | Знімання пісуарів | шт | 1 |   |
|   | Опорядження внутрішнє |   |   |   |
| 26 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | м2 | 1 |   |
| 27 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всереденібудівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 66,92 |   |
| 28 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 25 | м3 | 1,251404 |   |
| 29 | Шпаклювання стін та відкосів мінеральною шпаклівкою | м2 | 65,27 |   |
| 30 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 65,27 |   |
| 31 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 49,76 |   |
| 32 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 65,27 |   |
| 33 | Улаштування бетонних постаментів |  м3 | 3,168 |   |
| 34 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5 | м3 | 3,23136 |   |
| 35 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 18,11 |   |
| 36 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати | м2 | 18,11 |   |
| 37 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | м3 | 0,554162 |   |
| 38 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 18,11 |   |
| 39 | Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм | м2 | 18,11 |   |
| 40 | Улаштування багету | м | 30,22 |   |
|   | Прорізи |   |   |   |
| 41 | Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'янихстінах | м2 | 4,8 |   |
| 42 | Установлення і кріплення наличників | м | 16,8 |   |
| 43 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 1,28 |   |
| 44 | Улаштування каркасно-фільончастих перегородок усанвузлах |  м2 | 18 |   |
|   | Монтажні роботи |   |   |   |
| 45 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м | 28 |   |
| 46 | Прокладання проводів при схованій проводці впорожнинах перекриттів і перегородок | м | 28 |   |
| 47 | Монтаж повітророзподільників (анемостатів) | шт | 6 |   |
| 48 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, яківстановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | шт | 6 |   |
| 49 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 3 |   |
| 50 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 6 |   |
| 51 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |   |
| 52 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 1 |   |
| 53 | Прокладання трубопроводів каналізації зполіетиленових труб діаметром 50 мм | м | 10,5 |   |
| 54 | Прокладання трубопроводів каналізації зполіетиленових труб діаметром 100 мм | м | 18 |   |
| 55 | Установлення чаш [унітазів] підлогових звисокорозташованим бачком | к-т | 6 |   |
| 56 | Установлення пісуарів настінних [одиночних] | к-т | 1 |   |
| 57 | Прокладання трубопроводів водопостачання з трубполіетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 31 |   |
| 58 | Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм | шт | 3 |   |
| 59 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 3 |   |
| 60 | Установлення змішувачів | шт | 3 |   |
| 61 | Установлення водопідігрівачів ємкісних місткістю до 1 м3 | шт | 1 |   |
| 62 | Установлення сушарок для рук | шт | 3 |   |
| 63 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводівканалізації діаметром 100 мм | шт | 1 |   |
| 64 | Установлення поручня |  шт | 3 |   |
| 65 | Навантаження сміття вручну |  т | 10,11 |   |
| 66 | Перевезення сміття до 10 км | т | 10,11 |   |
|   |