**Технічні, якісні та кількісні характеристики**

6.1. Технічні та якісні характеристики:

Лот 1 – вугілля ДГ (13-100) – зольність на сухий стан палива не більше ніж 14%, загальна волога на робочий стан палива –не більше 14%, нижча теплота згорання на робочий стан палива – не менше 5500 ккал/кг, кількість – 121 т.;

Лот 2 - вугілля АМ (13-25) - зольність на сухий стан палива не більше ніж 16%, загальна волога на робочий стан палива – не більше 7%, кількість - 142 т.

До відома: доставка, проведення навантажувально-розвантажувальних робіт та зважування товару, здійснюється учасником за власні кошти. Під час здійснення поставки товару, який є предметом закупівлі учасником повинен забезпечуватись комплекс заходів, що унеможливлять попадання у товар різних домішок, в тому числі ґрунту, каміння, сміття, а також інших речовин, що негативно впливають на технічні і якісні характеристики твердого палива, про що учасником повинен бути наданий відповідний гарантійний лист довільної форми у складі тендерної пропозиції.

Кожна поставка (відвантаження) твердого палива супроводжується посвідченням якості або іншим документом, що підтверджує якісні характеристики товару. Якщо тверде паливо, згідно наданого посвідчення якості (або іншого документа, що підтверджує якісні характеристики товару), не відповідає технічним вимогам та умовам договору – замовник не приймає даний товар.

Приймання Товару за кількістю і якістю здійснюється представником замовника.

Поставка твердого палива повинна здійснюватися партіями, розмір кожної з яких повинен становити не більше 7 тонн, водночас, в залежності від фактичної потреби замовника та за результатами погодження сторонами, розмір окремої партії може бути учасником збільшено, про що учасник у складі пропозиції надає гарантійний лист довільної форми. При навантаженні товарів і при підніманні товарів на висоту постачальник повинен застосувати засоби механізації (технологічний транспортний засіб). При транспортуванні товару повинні дотримуватися вимоги Правил дорожнього руху України. При експлуатації технологічних транспортних засобів для вантаження-розвантаженні товарів постачальник повинен дотримуватися законодавства з охорони праці та залучяти працівників до виконання умов договору з дотриманням вимог Закону України «Про охорону праці», зокрема, для запобігання фіброгенному впливу вугільного пилу обслуговувальний персонал повинен бути забезпечений спецодягом та індивідуальними засобами захисту відкритих ділянок тіла та органів дихання згідно з чинними нормами в галузі, учасник повинен створити службу з охорони праці (якщо кількість працючих на підприємстві перевищує 50 осіб) або призначити особу відповідальну за охорону праці, що має відповідну підготовку (якщо кількість працючих на підприємстві менше 50 осіб), використовувати машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки за призначенням згідно з результатами оцінки їх відповідності вимогам законодавства з питань охорони праці (надати копію декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця (учасника) вимогам законодавства з питань охорони праці на технологічний транспортний засіб (або машину) який учасник використовуватиме для навантаження товару).

Доставка вугілля до місць, повинна здійснюватися учасником за його рахунок та його власними силами. Постачання вугілля до місця призначення повинно відбуватися у світлий час доби. Постачання вугілля повинно відбуватися у 3-денний строк з дня отримання постачальником заявки від замовника. Зважування вугілля повинно відбуватися в робочі дні з 7 до 13 годин в присутності представника замовника.

Гарантійні зобов’язання постачальника полягають у поставці товару належної якості, придатного для використання за призначенням. Постачальник повинен вживати профілактичні заходи, що запобігають змерзанню твердого палива, сушінню, переморожуванню, промасленню тощо. Перед поставкою окремої партії товару замовник може самостійно перевірити умови зберігання товару на складі або якісні характеристики шляхом досліджень в незалежній лабораторії взятої за участі представника замовника проби. Якщо у замовника виникнуть сумніви щодо якості продукції при поставці кожної окремої партії товару, то замовник має право вимагати проведення незалежної експертизи та лабораторних досліджень щодо якісних та технічних показників товару та їх відповідності вимогам замовника за рахунок Учасника. В такому випадку Учасник зобов’язаний вжити заходів щодо забезпечення доставки проб до лабораторії та здійснити оплату відповідних лабораторних досліджень. Відповідно до чого, у складі пропозиції учасник повинен надати гарантійний лист довільної форми.

Окрім цього на підтвердження технічних, якісних та інших характеристик встановлених у цій частині тендерної документації учасник у складі пропозиції надає:

1. Довідку у довільній формі, яка повинна містити інформацію щодо технічних, кількісних та якісних показників вугілля, в тому числі показників нижчої теплоти згорання на робочий стан палива, зольності на сухий стан палива, вологи на робочий стан палива, що буде постачатись згідно умов даної процедури закупівлі, а також інформацію про найменування виробника вугілля;

2. Сканкопію з оригіналу або нотаріально засвідченої копії договору (-ів) учасника з виробником (-ками) вугілля що є предметом закупівлі за відповідним лотом або з будь-яким іншим суб’єктом господарювання, що здійснює реалізацію та/або відвантаження пропонованої марки вугілля учаснику торгів, щодо відвантаження вугілля кам’яного на користь учасника. Якщо учасник не має прямих договірних відносин з виробником (-ками) пропонованої марки вугілля додатково учасник повинен надати в складі своєї тендерної пропозиції сканкопію з оригіналу або нотаріально засвідченої копії договору (-ів) купівлі-продажу (або постачання або поставки) пропонованої марки вугілля, між виробником (-ками) пропонованої марки вугілля та суб’єктом господарювання, що здійснює реалізацію та/або відвантаження пропонованої марки вугілля учаснику торгів;

3. Сканкопію з оригіналу або копії сертифікату відповідності на минулу партію відповідної пропонованої марки вугілля, виданого не раніше 2020 року на ім’я учасника процедури закупівлі (або виробника пропонованої марки вугілля (або будь-якого іншого суб’єкта господарювання, що здійснює реалізацію та/або відвантаження вугілля учаснику торгів), а також оригінал або нотаріально засвідчену копію договору з підприємством (або установою, або організацією чи їх структурним підрозділом), що видало такий сертифікат, компетентність якого підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством, на відповідність вимогам стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17065 (або ISO/IEC 17065), та сканкопію документа про акредитацію підприємства (або установи, або організації чи їх структурного підрозділу), що видала такий сертифікат відповідно до вимог стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17065 (або ISO/IEC 17065). Якщо сертифікат відповідності виданий не на ім’я учасника, у складі пропозиції такий учасник повинен надати лист (листи) від вказаного в наданому сертифікаті відповідності суб’єкта господарювання на ім’я якого виданий документ, адресований замовнику, в якому зазначено номер (номери) сертифікату відповідності та право використання учасником зазначеного (-их) документу (-ів) в цій процедурі закупівлі з посиланням на номер ідентифікатора закупівлі в електронній системі закупівель

4. Сканкопію з оригіналу або копії протоколу випробувань на минулу партію відповідної пропонованої марки вугілля, виданого не раніше 2020 року, в якому замовником випробування повинен бути учасник процедури закупівлі (або виробник пропонованої марки вугілля (або будь-який інший суб’єкт господарювання, що здійснює реалізацію та/або відвантаження вугілля учаснику торгів) сканкопію оригіналу або нотаріально засвідченої копії договору з підприємством (або установою, або організацією чи їх структурним підрозділом), що видало такий протокол випробувань, компетентність якого підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством, на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025 (або ISO/IEC 17025), з показниками зольності, загальної вологи, загальної сірки, нижчої теплоти згорання, а також сканкопію документа про акредитацію підприємства (або установи, або організації чи їх структурного підрозділу) яке видало протокол випробувань відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025 (або ISO/IEC 17025)) з додатком, де вказано перелік об’єктів вимірювання та показників вимірювання, серед яких повинні бути показники зольності, загальної вологи, загальної сірки, нижчої теплоти згорання вугілля яке пропонується до постачання. Якщо учасник не є замовником випробування згідно наданого протоколу випробувань, у складі пропозиції такий учасник повинен надати лист (листи) від замовника (-ів) випробування згідно наданого протоколу випробувань, адресований замовнику, в якому зазначено номер (номери) протоколу випробувань та право використання учасником зазначеного (-их) документу (-ів) в цій процедурі закупівлі з посиланням на номер ідентифікатора закупівлі в електронній системі закупівель.

5. Сканкопію оригіналу або копії Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на пропоновану марку вугілля (в якому виробником чи заявником експертизи повинен бути вказаний або суб’єкт господарювання, що здійснює реалізацію та/або відвантаження вугілля на адресу учасника торгів та договір (купівлі-продажу або поставки або тощо) з яким учасник надає на відповідність пропонованого вугілля встановленим медичним критеріям безпеки/показникам або про відповідність пропонованого вугілля вимогам діючого санітарного законодавства України, що має бути дійсний щонайменш на кінцеву дату подання пропозицій. Якщо учасник не є виробником чи заявником експертизи згідно наданого висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, у складі пропозиції такий учасник повинен надати лист (листи) від виробника чи заявника експертизи згідно наданого висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, адресований замовнику, в якому зазначено номер (номери) висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, дата видачі та право використання учасником зазначеного (-их) документу (-ів) в цій процедурі закупівлі з посиланням на номер ідентифікатора закупівлі в електронній системі закупівель.

6. Сканкопію оригіналу або копії сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик, виданого ТК-92 "Вугілля та продукти його перероблення" або ДП "УкрНДІвуглезбагачення" або ВП «УКРНДІВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ» ДП «НТЦ «Вуглеінновація» або Українським науково-дослідним і проектно-конструкторським інститутом по збагаченню та брикетуванню вугілля або ДП «НТЦ «Вуглеінновація» на пропоновану марку вугілля кам’яного та дійсного на дату розкриття тендерних пропозицій. Сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик вугілля має містити інформацію про якісні показники вугілля, що є предметом закупівлі за відповідним лотом. Показники в сертифікаті генетичних, технологічних та якісних характеристик вугілля мають відповідати вимогам замовника встановленим в цій тендерній документації або бути кращими. Також надати оригінал листа від суб’єкта господарювання (виробника або постачальника вугілля учаснику, що підтверджується відповідним договором), зазначеного в сертифікаті генетичних, технологічних та якісних характеристик (надається у разі якщо отримувачем такого сертифікату є не учасник процедури закупівлі) за підписом його керівника та адресованого замовнику цих торгів (із зазначенням номеру ідентифікатора закупівлі в електронній системі закупівель) згідно змісту якого підтверджується право учасника використовувати сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик під час участі у торгах та подавати його у складі тендерної пропозиції.

7. Учасник повинен підтвердити статус відповідного суб’єкта господарювання (вугілля виробництва якого пропонується до постачання та яке є предметом закупівлі в цих торгах за відповідним лотом), як легального виробника, шляхом надання в складі тендерної пропозиції сканкопії дозволу, діючого на дату розкриття тендерних пропозицій та виданого Держгірпромнагляду або його територіальним органом (чи Держпраці або її територіальним органом) на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки на суб’єкта господарювання, продукція якого пропонується учасником і згідно якого суб’єкту господарювання повинно бути дозволено експлуатувати, зокрема: устатковання для видобутку (або для збагачення, або для дроблення, або для сортування) корисних копалин. Або надати сканкопію дозволу, виданого Держгірпромнагляду або його територіальним органом (чи Держпраці або її територіальним органом) на виконання робіт підвищеної небезпеки, на суб’єкта господарювання, продукція якого пропонується учасником, діючого на дату розкриття тендерних пропозицій, і згідно наданого дозволу суб’єкту господарювання повинно бути дозволено виконувати роботи із збагачування корисних копалин. Також надати оригінал листа від суб’єкта господарювання, зазначеного в Дозволі за підписом його керівника та адресованого замовнику цих торгів (із зазначенням номеру ідентифікатора закупівлі в електронній системі закупівель) згідно змісту якого підтверджується право учасника використовувати Дозвіл під час участі у торгах та подавати його у складі тендерної пропозиції (лист надається якщо учасник не є виробником пропонованої марки вугілля).

Додатково у складі пропозиції учасник надає:

* оригінал або належним чином завірену копію сертифікату, чинного на дату розкриття пропозицій та виданого на ім’я учасника, про відповідність вимогам ДСТУ ISO 28001:2009 (або ISO 28001:2007)
* оригінал або належним чином завірену копію сертифікату, чинного на дату розкриття пропозицій та виданого на ім’я учасника органом сертифікації (або органом з оцінки відповідності)компетентність якого підтверджена Національним агентством з акредитації України шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством, про відповідність вимогам ДСТУ ISO 45001:2019 (або ISO 45001:2018 або ДСТУ ОНSAS 18001:2010 або OHSAS 18001:2007) ) та сканкопію з оригіналу або копії документа що підтверджує акредитацію або інший спосіб, визначений законодавством, органу сертифікації (або органу з оцінки відповідності), що видав сертифікат
* оригінал або належним чином завірену копію сертифікату, чинного на дату розкриття пропозицій та виданого на ім’я учасника, про відповідність вимогам ДСТУ EN ISO 22301:2017 (або EN ISO 22301:2014, або ISO 22301:2012)
* оригінал або належним чином завірену копію сертифікату, чинного на дату розкриття пропозицій та виданого на ім’я учасника, про відповідність вимогам ISO/PAS 45005:2020.

 З метою перевірки стосовно забезпечення додержання учасниками заходів із захисту довкілля, передбачених законодавством України, в тому числі ті, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; Закону України «Про екологічний аудит» в процесі господарської та іншої діяльності, учасники у складі тендерної пропозиції повинні надати документальне підтвердження проведення екологічного аудиту господарської діяльності учасника у відповідності до чинного законодавства України щонайменш у 2021 році зокрема: сканкопію звіту екологічного аудиту, виконаного екологічним аудитором або юридичною особою, що має право на здійснення екологічного аудиту.

Також тендерна пропозиція повинна містити довідку в довільній формі щодо дотримання учасником процедури закупівлі положень законодавства з охорони праці із зазначенням інформації про наявність в структурі учасника служби з охорони праці або працівника, який виконує функції служби охорони праці разом з копію документу, який підтверджує що особа, відповідальна в учасника за охорону праці пройшла відповідне навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

Відповідно до ст.23 Закону учасник має право запропонувати еквіваленти по конкретним маркам чи виробнику або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва (якщо такі посилання були зазначені в тендерній документації). Якщо еквіваленти не пропонуються учасник надає гарантію поставити товар згідно вимог замовника. Якщо учасник пропонує еквіваленти надається порівняльна таблиця (містить вимогу замовника встановлену в тенденій документації та опис еквівалентів). Якщо технічні специфікації містять посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, кожне таке посилання слід читати з виразом "або еквівалент".

Маркування, протоколи випробувань та сертифікати на товари що є предметом закупівлі (окрім сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик) повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації (надається атестат про акредитацію органу з оцінки відповідності (дозволяється надати без додатків але діючий щонайменш на дату видачі таких документів). Якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об’єктивним критеріям, якщо наявність технічного паспорту передбачена нормами чинного законодавства для видів товарів, що є предметом закупівлі. Замовник розглядатиме технічний паспорт та визначатиме, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення. У випадку надання технічного паспорту учасник додатково надає пояснення, яке повинне містити посилання на норми чинного законодавства, згідно з яким технічний паспорт виданий.