Затверджено

наказом відділу освіти

Олександрійської РДА

№358 від 21.10.2016 р.

**Заходи з регулювання добового електричного навантаження**

**в години максимальних електровитрат по закладах освіти Олександрійського району в осінньо-зимовий період 2016 – 2017 рр.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування | Термін роботи електрообладнання | Відповідальна особа |
| 1 | Регулярне чищення світильників та ламп від пилу | Постійно | Директори шкіл.Відповідальні за електрогосподарство в закладі. |
| 2 | Робота ламп розжарювання потужністю 60 Вт в місцях загального користування (коридори, туалети тощо) | Відповідно до пори року | Директори шкіл.Відповідальні за електрогосподарство в закладі. |
| 3 | Робота люмінесцентних ламп потужністю 30 Вт в класах | Відповідно до пори року | Директори шкіл.Відповідальні за електрогосподарство в закладі. |
| 4 | Циркуляція води в системі опалення здійснювати без фундаментними енергоефективними насосами потужністю до 0,5 кВт (робочі циркуляційні насоси мають потужність від 4 до 7 кВт) | Постійно 3 6.00 до 12.00 | Директори шкіл.Відповідальні за електрогосподарство в закладі. |
| 5 | Використання датчиків руху в закладах освіти (Користівська ЗОШ І-ІІІ ст., Цукрозаводський НВК, Добронадіївська ЗОШ І-ІІ ст., Червонокам’янська ЗОШ І-ІІІ ст.) | Відповідно до пори року | Директори шкіл.Відповідальні за електрогосподарство в закладі. |
| 6 | Усунення аварійних ситуацій на електричному обладнанні | Постійно | Директори шкіл.Відповідальні за електрогосподарство в закладі. |
| 7 | Включення 4-х комфорочної електроплити | 7.00 – 9.00 | Директори шкіл.Відповідальні за електрогосподарство в закладі. |
| 8 | Включення 2-х комфорочної електроплити | 9.00 – 11.00 | Директори шкіл.Відповідальні за електрогосподарство в закладі. |
| 9 | Включення пекарної (жарочной) шафи | 9.00 – 11.00 | Директори шкіл.Відповідальні за електрогосподарство в закладі. |
| 10 | Включення вентиляції | 10.00 – 13.00 | Директори шкіл.Відповідальні за електрогосподарство в закладі. |
| 11 | Робота в комп’ютерному класі відповідно до розкладу уроків | 10.00 – 13.00 | Директори шкіл.Відповідальні за електрогосподарство в закладі. |
| 12 | Включення вентилятору піддуву на котельнях | 12.00 – 24.0024.00 – 7.00 | Директори шкіл.Відповідальні за електрогосподарство в закладі. |
| 13 | Включення вентилятору примусової витяжки вентиляції на котельнях | 12.00 – 24.0024.00 – 7.00 | Директори шкіл.Відповідальні за електрогосподарство в закладі. |

Фахівець І категорії Дмитренко В.В.